### **ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

**1- Memorial Descritivo**

**O Memorial Descritivo deverá conter:**

a) Rumos ou azimutes e distâncias de acordo com o constante no projeto planialtimétrico;

b) Quando a confrontação for uma estrada, um rio ou um córrego, deverão estas confrontações estarem definidas por rumos ou azimutes e distâncias;

c) Quando houver trecho em curva, deverá ser informado os elementos da mesma( raio, desenvolvimento e ângulo central);

d) Nome do proprietário do terreno;

e) Denominação do terreno (lote, chácara, Gleba, quadra, etc..);

f) Metragem do terreno;

g) Em caso de unificação de áreas, deverá ser apresentado um memorial descritivo e uma planta topográfica (A4) para cada área e um memorial descritivo e uma planta topográfica (A4) do terreno unificado(objeto de projeto);

h) Em caso de subdivisão de área, deverá ser apresentado um memorial descritivo da área subdividida(objeto de projeto) e um memorial descritivo da área remanescente;

i) Deverá obrigatoriamente acompanhar o processo a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T), constando todo o serviço topográfico (levantamento planimétrico, altimétrico-cadastral e memorial descritivo).

**2- Levantamento Planimétrico**

 **O Levantamento Planimétrico (Planta Topográfica) deverá conter:**

a) Rumos ou azimutes e distâncias de acordo com o constante no memorial descritivo;

b) Nome dos lotes confrontantes;

c) Denominação do terreno (lote, chácara, Gleba, quadra, etc..);

d) Metragem do terreno;

e) Elaborar desenho em papel formato A4 com escala compatível para definição e leitura dos elementos solicitados.